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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

            Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 39- Гриценко О.А.  директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр кровли и окон  МОУ СОШ № 39.  В результате осмотра выявлено, что для   текущего ремонта кровли и замены окон  МОУ СОШ № 39 ст. Воронцовская  необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Смена обделок из листовой стали  отливов, коньков шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,99

	2
	Смена обделок из листовой стали примыканий к: вытяжным трубам
	100 м
	0,38

	3
	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0,82

	4
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,82

	5
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	0,82

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,162

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проёмов
	0,162

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.
	100 м.п.
	0,07

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,025

	10
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,065

	11
	Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: откосов ,стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов
	100 м2 покрытия
	0,09

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
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