Техническое задание
На приобретение компьютеров и компьютерного оборудования 

для МОУ СОШ № 5 станицы Пластуновской
	№ п/п
	Наименование и характеристика товара
	Кол-во
	Место поставки, условия поставки товара
	Срок поставки
	Цена за ед.
	Максимальная

цена контракта (руб.)


Цвета, ис

	ользованные в оформлении

	Черный 


	Яркость светового потока

	Не менее 2100 ANSI люмен в стандартном режиме, не менее 1960 ANSI люмен в Eco-режиме 



Не более 175 Ватт UHE E-TORL; ресурс – не менее 4000 часов в стандартном режиме и не 5000 часов в Eco-ре

	име 

	
	Контрастность

	Не менее 2000:1 


	Пульт ДУ

	Входит в комплект поставки 


	Разрешение матрицы

	Не менее 800 x 600 



Не менее 16.6 м

		
	Светосила объектива

	Не менее 1/1.44 


	Технология

	LCD 


	Размер изображения по диагонали

	0.76 - 8.89 метра (30" - 350") 


	Throw Ratio

	1.45 - 1.96 


	Время включения

	5 секунд 


	Звук

	1 ватт (моно) 


	Интерфейс

	Вход VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), композитный вход, вход S-Video, аудиовход миниджек, аудиовыход миниджек, USB 


	Безопасность

	Слот для Kensington lock 


	Потребление энергии

	234 Ватта; в режиме ожидания - 0.4 Ватта 


	Формат

	4:3 



Кабель питания, кабель VGA, CD-диск, пульт ДУ, 2 батарейки ти

	а AA 

	
	Размеры (ширина х высота х глубина)

	Не более 300 x 80 x 230 мм 



	
	2 шт.
	
	
	25 000
	50 000
	


фронтальная, обратная, кр

	пление к потолку 

	
	Цвета, использованные в оформлении

	Черный 


	Яркость светового потока

	Не менее 2500 ANSI люмен в стандартном режиме, не менее 2000 ANSI люмен в Eco-режиме; равномерность - 85% 



Не более 180 Ватт P-VIP Osram; ресурс – не менее 3000 часов в стандартном режиме 

	 не менее 4000 часов в Eco-режиме 

	
	Контрастность

	Не менее 3700:1 


	Разрешение матрицы

	Не менее 1024 x 768 


	Поддерживается DLP 3D Ready

	Да


	Фокусное расстояние объектива

	21.79 - 23.99 мм 


	Светосила объектива

	1/2.41 на коротком фокусе, 1/2.55 на длинном фокусе 


	Технология

	DLP 


	Размер изображения по диагонали

	0.58 - 7.62 метра (23" - 300") 


	Расстояние до экрана

	1.0 - 11.9 метра 


	Коррекция трапецеидальных искажений

	Не менее ±40° по вертикали; ручная и автоматическая 


	Звук

	Не менее 2 ватта (моно) 


	Интерфейс

	Вход и выход VGA (15-пиновые коннекторы D-Sub), композитный вход, вход S-Video, аудиовход миниджек, RS232 


	Безопасность

	Слот для Kensington lock 


	Формат

	4:3 


	Уровень шума

	Не более 30 дБА в стандартном режиме, не более 26 дБА в Eco-режиме 


	Комплект поставки

	Пульт ДУ, кабель питания, кабель VGA, композитный кабель, крышка объектива, сумка, CD-диск 


	Размеры (ширина х высота х глубина)

	Не более 270 x 90 x 200 мм 



	
	1 шт.
	
	
	35 000
	35 000
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	Кабель мониторный S(VGA) Hi-resolution длина не менее 20 метров
	2 шт.
	
	
	1 500
	3 000


Дин

	мики

	Не менее 2.5" 


	Суммарная выходная мощность

	Не менее 10 Ватт 


	Расположение регуляторов

	На передней панели 


	Материал корпуса

	Пластик 


	Аудио



Отношение сигнал/шу

		Не более 70 дБ 


	Частотный диапазон

	20 Гц - 20 кГц 


	Разъемы и выходы


	Разъемы на передней панели

	Разъем 3.5 мм для подключения наушников, линейный вход 


	Интерфейс


	Разъемы

	Миниджек 3.5 мм 


	Питание


	Питание

	От электросети 


	Блок питания

	Встроенный 


	Настройки

	Громкость, тон, 3D 



	
	2 шт.
	
	
	1 300
	2 600
	


Вес ноутбука с аккумулято

	ом

	Не более 2.7 кг 


	Операционная система Windows

	Windows 7 Starter (32 bit) 


	Драйверы для Windows XP

	есть 


	Дизайн и отделка


	Отделка крышки ноутбука

	Глянцевый пластик 


	Отделка подставки под запястья

	Глянцевый пластик 


	Цвета, использованные в оформлении ноутбука

	Черный, Хром 


	Цвет клавиш ноутбука

	Черный 


	Процессор


	Процессор ноутбука

	AMD Athlon II Dual-Core M340 не менее 2.2 ГГц 


	Кэш L2 процессора ноутбука

	Не менее 1 Мб 


	Количество ядер

	Не менее 2 


	Видео


	Тип видео

	Встроенное 


	Видео ноутбука

	Radeon HD 4200; в качестве видеопамяти используется часть оперативной памяти 


	Аудио


	Звук

	Встроенные динамики 


	Встроенный микрофон

	Есть 


	Накопители



Картр

	дер ноутбука

	SD, MMC, MS, MS Pro 


	Объем HDD ноутбука

	Не менее 250 Гб 


	Интерфейс HDD ноутбука

	SATA 


	Конфигурация


	Оперативная память

	Не менее 2048 Мб DDR2 800 МГц 


	Оптический привод

	Встроенный DVD-RW 


	Встроенная камера

	Есть, не менее 1.3 млн. пикселов 


	Экран


	Экран ноутбука

	не менее 15.6" (39.6 см) 


	Подсветка экрана ноутбука

	Светодиодная (LED) 


	Разрешение матрицы ноутбука

	не менее 1366 x 768 


	Поверхность экрана ноутбука

	Глянцевая 


	Коммуникации


	Сеть ноутбука

	не менее 100 Мбит/сек 



Беспроводная связь ноутбу

	а

	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 


	Разъемы ноутбука

	не менее 4 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения наушников 


	Безопасность

	Слот для Kensington lock 


	Клавиатура и др. устройства ввода



Клавиатура русифициро

	ана 

	
	Цифровой блок клавиатуры

	Есть 


	Русские буквы

	Зеленые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) 



Белые (наклейки; нанесены на клав

	атуру заводским способом) 

	
	Тип манипулятора ноутбука

	Touchpad


	Питание

	Li-ion аккумулятор 11.1В не менее 46 Ватт-часов (4400 мАч) 


	Блок питания

	Входит в комплект поставки 


	ПО в комплекте

	Драйверы и утилиты 


	Габариты (ширина х высота х глубина), см

	Не более 40 x 5 x 27 см



	
	2 шт.
	
	
	22 500
	45 000
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	МФУ
Основные

Тип оборудования

МФУ (принтер/сканер/копир) 

Технология печати

Лазерная монохромная 

Кол-во цветов

Разрешение ч/б печати

Не менее 600 x 600 dpi 

Режимы копирования

Текст/фото, Текст, Фото, Текст/фото+ 

Память

Не менее 32 Мб (распределяемая) 

Максимальная скорость монохромной печати

Не менее 20 стр./мин. 

Русское меню

Есть 

Время прогрева

Не более 9 секунд (с момента включения питания) 

Ширина области печати

Не менее 216 мм 

Экономичная печать

Режим экономии тонера 

Функции сканера

Сканирование в файл для отправки по электронной почте, сканирование в файл PDF 

Функции копирования

Копирование "2 на 1" (две стороны на одну сторону), сортировка из памяти, режим экономии тонера, 2 на 1, увеличение и уменьшение изображения 

Ширина области сканирования

Не менее 216 мм 

Интерфейс

USB 2.0 

Управление бумагой / печатные носители

Формат печатных носителей

Не менее A4

Типы печатных носителей

Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, бумага для печати этикеток, конверт 

Податчик бумаги

Не менее 250 листов (кассета), универсальный лоток ручной подачи по 10 листов (обычная бумага: 80 г/м2) или по 1 листу (ОНР-пленка, конверт) 

Выходной лоток

Не менее 100 листов 

Плотность бумаги

64 - 128 г/м2 (кассета), 64 - 163 г/м2 (универсальный лоток) 

Максимальная плотность бумаги

Не менее 163 г/м2 

Копир

Скорость ч/б копирования

Не менее 20 стр./мин. 

Число копий

Не менее 99 копий 

Масштабирование

50-200% 

Первая копия

Не более 9 секунд 

Сканер

Оптическое разрешение

Не менее 600 x 1200 dpi 

Формат файла сканирования

JPEG, PDF, TIFF, BMP 

Глубина цвета

Не менее 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) 

Потребление энергии

Не более 650 Вт - максимальное;

Потребительские свойства

Уровень шума

Не более 66 дБ (в процессе копирования или печати) 

Совместимость

TWAIN, WIA 

Комплект поставки

Кабель USB 

Совместимость

Поддержка ОС

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.2.8 - 10.4.6 

Габариты (ширина х высота х глубина)

Не более 400 x 300 x 550 мм (с лотками) 


	4 шт.
	
	
	9 000
	36 000
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	Системный блок
Корпус:
Толщина металла

Не менее 0,5 мм

FormFactor 

ATX 

Размеры с лицевой панелью и ножками (Г х Ш х В)

Не более 455*185*415 мм

Разъемы передней панели

2USB, Audio(Out+Mic), Touch Memory 12мм
Петля для установки замка

есть

На лицевой панели корпуса должен быть установлен считыватель электронных идентификаторов пользователей Touch Memory 12mm.

Мощность блока питания

Не менее 400 Вт

Материнская плата
Поддержка

процессоров Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, Penryn Quad Core Yorkfield и Dual Core Wolfdale для разъема LGA775

Hyper-Threading
Untied Overclocking
EM64T
Совместимость
FSB1600*/1333/1066/800 МГц

с ОС Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit / 2000

Контроль оборудования

Датчик температуры процессора

Датчик температуры корпуса

Контроль скорости вентилятора процессора

Контроль скорости вентилятора корпуса

CPU Quiet Fan

Мониторинг напряжений +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

Процессор:
Сокет

LGA775

Тактовая частота

не менее 2700 МГц

Системная шина

не менее 800 МГц

Объем кэша L2

не менее 2048 Кб

Оперативная память:
Тип памяти

DDR2 небуферизованная

Тактовая частота

Не менее 800 МГц

Пропускная способность

Не менее 6400 Мб/с

Объем

2048 Мб

Жёсткий диск:
Объем

320 Гб

Объем буферной памяти

16 Мб

Скорость вращения

7200 rpm

Видеокарта:
Объем видеопамяти

Не менее 512 Мб

Тип видеопамяти

DDR3

Поддержка стандартов

DirectX 10.1, OpenGL 3.1

Оптический привод:

Тип привода
DVD RW DL
Интерфейс подключения
SATA

	2 шт.
	
	
	13 000
	26 000

	8
	Жидкокристаллический монитор

Диагональ

Не менее 18,5”

Разрешение

Не менее 1366x768

Поддержка стандарта TCO 03

Да

Яркость

Не менее 300 cd/кв.м

Контрастность

Не менее 2000:1

Отклик

Не более 5 мс.


	1 шт.
	
	
	5000
	10000

	9
	Клавиатура:
Интерфейс подключения
PS/2
Цвет
черный

	1 шт.
	
	
	290
	580

	10
	Мышь:


Цвет
Черный
Тип
Проводная
Тип мыши
Оптическая, проводная
Разрешение
800 dpi
Интерфейс
PS/2

	1 шт.
	
	
	240
	480

	Итого:
	208 660

	Общие требования к компьютерному оборудованию:

	· Системные блоки  должны быть новыми, не восстановленными, выпущенными в 2010 году, иметь заводскую сборку.

· Корпуса и блоки питания имеют знак соответствия CE, обозначающий соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза, и то, что данный продукт может продаваться на территории Европейского Союза.

· Все места подключения  интерфейсов MOLEX, PATA 133  и  SATA 2  должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

· Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

· Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого аппаратно-программного комплекса на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.

· Наличие у поставляемых системных блоков нормативных документов: ГОСТ-Р-ИСО 9001-2008, ИСО/МЭК 20000-1:2005, ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000.

· Срок службы базовых комплектов Системных блоков должен составлять 5 лет в соответствии с ТУ 40130034441 47482003 от 24.04.2003

· Обязательное наличие электронного паспорта изделия содержащего в себе информацию о выпущенном изделии дающего возможность при возникновении гарантийного случая в сервисном центре получить информацию о дате производства изделия, сведения о компонентах, типе гарантии, историю обращений в сервисный центр и историю гарантийного обслуживания по серийному номеру изделия.


Директор МОУ СОШ № 5 
станицы Пластуновской                                                                                   И.В. Пруцакова

